\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{geometry}
\usepackage{caption}
\usepackage{hyperref}

\geometry{margin=2.5cm}

\title{\textbf{Analisi termica} \\ \large Scatola su linea di forno}
\author{}
\date{}

\begin{document}

\maketitle

Campionamento IR della temperatura di una scatola che attraversa un forno su linea di produzione.
Finestra di osservazione: \textbf{0.2\,s $\rightarrow$ 133.7\,s} (133.5\,s totali, 888 campioni).

% ─────────────────────────────────────────────
\section{Dati e analisi preliminare}

\subsection{Dati grezzi}

Il grafico seguente riporta il profilo termico completo acquisito dal sensore IR, a partire da $t = 105\,\mathrm{s}$.
Sono mostrate le due curve: temperatura ambiente ($T_{\mathrm{amb}}$) e temperatura della scatola ($T_{\mathrm{obj}}$).

\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{plot_temperatura.png}
    \caption{Profilo termico grezzo: temperatura ambiente (blu) e temperatura scatola (arancione).}
\end{figure}

% ─────────────────────────────────────────────
\subsection{Temperatura ambiente $T_\infty$}

\subsubsection*{Metodologia}

$T_\infty$ è usata come temperatura di equilibrio nel modello di raffreddamento.
È calcolata come \textbf{media ponderata sul tempo} sull'intera finestra di osservazione, con la regola dei trapezi:

\begin{equation}
    T_{\infty} = \frac{\int_{t_i}^{t_f} T_{\mathrm{amb}}(t)\,dt}{t_f - t_i}
\end{equation}

Questo approccio è corretto con campionamento non uniforme: ogni campione pesa proporzionalmente all'intervallo di tempo che copre.

\subsubsection*{Risultati}

\begin{table}[h!]
\centering
\begin{tabular}{ll}
\toprule
Parametro & Valore \\
\midrule
$T_{\mathrm{amb}}$ minima & 22.60\,°C \\
$T_{\mathrm{amb}}$ massima & 23.80\,°C \\
\textbf{$T_\infty$ (media ponderata)} & \textbf{22.99\,°C} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

% ─────────────────────────────────────────────
\section{Raffreddamento}

Il profilo di raffreddamento è modellato con la legge di raffreddamento di Newton:

\begin{equation}
    T(t) = T_{\infty} + A \cdot e^{-\frac{t - t_0}{\tau}}
\end{equation}

con $T_{\infty} = 22.99\,°C$ fisso. Il metodo di stima è in tutti i casi \textbf{Nonlinear Least Squares con Trust Region Reflective (TRF)} (\texttt{scipy.optimize.curve\_fit(..., method="trf")}).

% ─────────────────────────────────────────────
\subsection{Raffreddamento intero}

Fit sulla finestra completa $t_0 = 115.0\,\mathrm{s} \rightarrow$ fine osservazione, con pesi espliciti per escludere la zona di transizione in uscita dal forno.

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Schema dei pesi}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Intervallo & Peso & Motivazione \\
\midrule
$[115.0,\ 115.9)$\,s & $w = 1$ & Raffreddamento regolare \\
$[115.9,\ 117.2]$\,s & $w = 0\ (\sigma = 10^{10})$ & Errore di misura \\
$(117.2,\ \mathrm{fine}]$\,s & $w = 1$ & Raffreddamento regolare \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

I punti nella zona esclusa ricevono peso nullo: assegnando $\sigma = 10^{10}$ il termine $(\mathrm{residuo}/\sigma)^2 \rightarrow 0$, rendendoli ininfluenti sul costo del fit. Entrambi i parametri $A$ e $\tau$ sono liberi.

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Parametri stimati — Raffreddamento intero}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Parametro & Descrizione & Valore \\
\midrule
$A$ & Sovratemperatura iniziale & $185.18 \pm 0.27\,°C$ \\
$\tau$ & Costante di tempo & $16.27 \pm 0.05\,\mathrm{s}$ \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\textbf{Curva stimata:}
\begin{equation}
    T(t) = 22.99 + 185.18 \cdot e^{-\frac{t - 115.0}{16.27}} \quad [°C]
\end{equation}

\textbf{Bontà del fit:} $R^2 = 0.9938$ (calcolato solo sui punti con peso pieno).

\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{fit_raffreddamento_intero.png}
    \caption{Raffreddamento intero: dati raw (blu), zona esclusa (arancione), curva di fit TRF (rosso tratteggiato).}
\end{figure}

\clearpage

% ─────────────────────────────────────────────
\subsection{Raffreddamento 1° tratto}

Fit sul primo sotto-tratto $[115.0,\ 115.9\,\mathrm{s}]$, la finestra precedente alla zona di transizione. Pesi uniformi ($w = 1$ su tutti i punti). Parametri liberi: $A$, $\tau$.

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Parametri stimati — 1° tratto}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Parametro & Descrizione & Valore \\
\midrule
$A$ & Sovratemperatura iniziale & $194.51\,°C$ \\
$\tau$ & Costante di tempo & $13.17\,\mathrm{s}$ \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\textbf{Curva stimata:}
\begin{equation}
    T(t) = 22.99 + 194.51 \cdot e^{-\frac{t - 115.0}{13.17}} \quad [°C]
\end{equation}

\textbf{Bontà del fit:} $R^2 = 0.9998$.

\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{fit_raffreddamento_1tratto.png}
    \caption{1° tratto $[115.0\text{--}115.9\,\mathrm{s}]$: dati raw (blu) e curva di fit (rosso tratteggiato).}
\end{figure}

\clearpage

% ─────────────────────────────────────────────
\subsection{Raffreddamento 2° tratto}

Fit sul solo tratto di raffreddamento stazionario, a partire dall'istante in cui la scatola ha completato l'uscita dal forno. In questa finestra i dati seguono il modello esponenziale senza discontinuità, quindi non sono necessari pesi espliciti.

Finestra: $t_0 = 117.5\,\mathrm{s} \rightarrow$ fine osservazione. Pesi uniformi ($w = 1$). Parametri liberi: $A$, $\tau$.

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Parametri stimati — 2° tratto}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Parametro & Descrizione & Valore \\
\midrule
$A$ & Sovratemperatura iniziale & $154.94\,°C$ \\
$\tau$ & Costante di tempo & $17.12\,\mathrm{s}$ \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\textbf{Curva stimata:}
\begin{equation}
    T(t) = 22.99 + 154.94 \cdot e^{-\frac{t - 117.5}{17.12}} \quad [°C]
\end{equation}

\textbf{Bontà del fit:} $R^2 = 0.9981$ — il modello spiega il 99.81\% della varianza, fit eccellente.

\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{fit_raffreddamento_2tratto.png}
    \caption{2° tratto $[117.5\,\mathrm{s}\text{--fine}]$: dati raw (blu) e curva di fit (rosso tratteggiato).}
\end{figure}

\end{document}
